Дверные серии ТП-50, ТП-50М, ТП-50Р, ТП-50Н

В состав номенклатуры дверей системы "Татпро" входят "холодные" серии:

* ТП-50 - распашная;
* ТП-50 - "маятниковая";
* ТП-50Р – раздвижная;
* ТП-50Н - распашные двери с независимым открыванием створок.

Типовые конструкции дверей соответствуют действующим нормативам, стандартам.

Применение специальных адаптеров в распашной серии ТП-50 Н позволяет открывать створки дверей независимо друг от друга (двери с независимым открыванием створок); широко используются в магазинах и офисах...

Серии ТП-50М (открывание в обе стороны) и ТП-50Р(раздвижные) предназначены для организации входных групп в интенсивно посещаемых местах: офисах, супермаркетах, вокзалах, аэропортах.

Пользующиеся популярностью двери данных серий, предназначены для установки:

* в витражи фасадов;
* проемы строительных ограждающих конструкций.

Дверные блоки серий ТП-50 изготавливаются из профиля конструктивной шириной 50 мм. Геометрические размеры и форма профилей соответствуют требованиям ГОСТ 22233-2001.

Типы исполнения дверей – однопольные или двупольные.

Углы соединений профилей в створках и коробке при помощи литых закладных и двухкомпонентного клея гарантируют создание прочного герметичного угла. Штампованные стальные уголки из нержавеющей стали в угловых соединениях обеспечивают дополнительную жесткость и исключают не плоскостность соединений в углах коробки и полотен дверей.

**Конструкция дверей** обеспечивает высокую технологичность сборки и монтажа.

Для заполнения светопрозрачной части дверей применяется стекло толщиной 6 мм, однокамерные стеклопакеты толщиной 24 мм.

Уплотнения из EPDM и щеточные уплотнения по периметру двери и примыканию к порогу обеспечивают изоляцию от внешней среды, создают достаточную водопыленепроницаемость.

В дверях серий ТП-50 и ТП-50М применяется фурнитура известных зарубежных производителей "DORMA", "KFV", "SOBINCO", "AVIO", а также отечественной фирмы "Сатурн". Эксплуатация дверей без доводчика (дверного закрывателя) не рекомендуется.

**Автоматические раздвижные двери** ТП-50Р комплектуются проверенными в эксплуатации механизмами "TORMAX", "NABCO", "GEZE".

Источник: www.tatprof.ru/product/tatprof/doors/tp50/